|  |
| --- |
| **دستورالعمل چاپ به روش سابلیمیشن** |
| **روش چاپ بر روی بشقاب** اولین مرحله چاپ بسیار ساده است، باید تصویر مورد نظر را با استفاده از جوهر Sublimation روی کاغذ مخصوص چاپ کنید، این کار کاملا شبیه به چاپ کردن یک تصویر معمولی است ولی از آنجا که تصویر به صورت برگردان روی جسم منتقل می شود لازم است که تصویر نیز به صورت برگردان روی کاغذ مخصوص چاپ شود تا پس از انتقال، جهت تصویر درست شود، برای این کار می توانید از امکان Mirror در تنظیمات پرینتر استفاده کنید. همچنین بهتر است تصویر را با کیفیت خوب پرینت کنید. تصویری که می خواهید روی بشقاب چاپ کنید باید حداکثر به اندازه یک دایره به قطر 11 سانتیمتر (برای چاپ روی بشقاب کوچک) باشد |
| تصویر پرینت شده با جوهر Sublimation با تصویر طراحی شده بسیار متفاوت است، ولی این تصویر هنگامی که روی بشقاب منتقل می شود، رنگ و جلای خود را باز می باید. در همه مراحل چاپ و برش سعی کنید که اثر انگشت روی کاغذ نماند.پس از پرینت چند دقیقه صبر کنید تا تصویر چاپ شده کاملا خشک شود.تصویر را به صورت دایره ای و با در نظر گرفتن کمی حاشیه ببرید هرگونه چربی و کثیفی روی بشقاب کوتد را با کمک دستمال پاک کنید تصویر بریده شده را بصورتی که سطح چاپ شده آن به طرف بشقاب باشد روی آن بگذارید استفاده از چسب مقاوم در برابر حرارت تصویر را روی بشقاب ثابت کنید.  کپی برداری با ذکر منبع مجاز است |

www.procomshop.ir